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     投标项目：福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目


2026年10月30日



福建白云山采善堂制药有限公司
公开招标邀请函

致各投标公司：
福建白云山采善堂制药有限公司招标采购工作组（以下简称招标工作组），对本公司《三角包包装机采购项目》进行公开招标，现公开邀请有意向参与的单位前来投标。
凡对本投标提出询问，请以电话、邮件与招标方联系。
地  址：福建省龙岩市永定区凤城街道永岐路39号福建白云山采善堂制药有限公司采购部
电  话：18150315667
邮  箱：caishantang@qq.com
联系人：沈明书


福建白云山采善堂制药有限公司
2026年10月30日

投标单位须知
1、 项目简介及预算：
1.1项目简介：福建白云山采善堂制药有限公司公开招标采购《三角包包装机采购项目》。
三角包包装机配置12头高精度电子秤，实现多种物料精准称重配比；包装网布经放卷、成型器成型，配合超声波横封装置预制三角立体袋；经电子秤称量合格的物料通过下料管落入三角包装袋内，再由超声波封合机构完成袋体封口，成型为三角包成品后输出出料。
投标时，供应商必需提供三角包包装机的设计方案及技术说明。设计方案中应至少说明各设备技术参数、技术特点（尤其是计量精度、封口质量、智能控制方面技术特点）。
1.2项目预算：本项目总预算10万人民币（含税）。
2、 招标内容及要求：
2.1招标内容：三角包包装机及配套设备的设计、制造、运输、安装调试、培训及售后服务。
2.2技术要求：详见《三角包包装机用户需求说明书》。
三、投标要求及说明：
1、必须遵守公开、公平、公正的原则，确保各投标单位收到的标的一致。
2、任何人不得以任何方式影响竞标的公开、公平、公正性。
3、我司只承认投标单位的第一次报价，不允许恶意竞价，如有发现取消合作资格，并将其列为黑名单。
4、由于投标单位的失误造成投标文件错误、投标文件内容不全、字迹模糊、难以辩认和遗漏，或未按规定填写视为无效，由此造成的后果由投标单位负责。
5、投标单位必须在我司规定的时间段时投递标书，超过我司规定的时间送达的标书视同弃标，其报价仅作参考。
6、若投标单位的三角包包装机不是自主生产或者不是自有品牌的，需要获得生产厂家或品牌的投标授权书。
7、本项目投标不收取投标保证金，参与投标单位无需缴纳投标保证金。
8、投标有效期：自投标文件递交截止之日起90日历天。投标有效期内，投标人不得撤销投标文件；如需延长有效期，招标人将书面征求所有投标人意见。
四、投标费用：
无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
五、投标文件送达
1、投标文件送达截止时间：2026年11月05日09:30时止。
2、投标文件送达地点（邮寄或直接送达）：福建省龙岩市永定区凤城街道永岐路39号福建白云山采善堂制药有限公司办公室李树峰先生收（邮编364100，联系电话18150318337）
3、投标文件送达时必须密封，并在信封封口处两头加盖骑缝章，在信封右上角标明“《三角包包装机》”字样。
六、投标文件的组成
1、投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性。投标文件一式两份，正本一份，副本一份，打包密封后邮寄或送达。
2、投标文件的组成
2.1、附件1：《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目厂家/品牌授权书》
2.2、附件2：《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目投标授权委托书》
2.3、附件3：《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目投标报价表》
2.4、附件4：《三角包包装机用户需求说明书》及回应
2.5、附件5：其它附加资料（营业执照副本复印件及设计方案资料等）
3、投标文件的填写
3.1、投标人应按招标文件中提供的投标文件的格式要求，完整填写投标报价表及相关资料，并与附加页一起用A4纸按第2点列示的顺序装订。
3.2、投标报价表中的价格包含增值税价格。
3.3、投标单位价格应以人民币报价。  
3.4、报价单填写要求书写工整，不得改动，改动后视作无效。
3.5 、投标人必须将我司发放的邀标书与投标书一起密封邮寄或直接送达采购部。
七、中标确认：
1、我司成立评标小组，评标小组根据评标办法评定中标单位。
2、评标结果我司以书面形式或电话通知等形式反馈至各投标单位。
八、特别声明：
根据本公司规定，采购及相关人员是严禁向供应商索取或收受任何形式的回扣、回佣或提成，否则该人员将被视同为索贿或受贿，而供应商则被视同为行贿，我司有权单方面终止该供应商的采购合同及停止支付任何货款，同时追究一切法律责任。
为了体现公开、公平、公正原则，维护合同双方权益，我公司督察部有权对此次招标过程及合同执行过程进行监督。投诉电话：18620966458(督导)


附件1：《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目厂家/品牌授权书》


厂家/品牌授权书
福建白云山采善堂制药有限公司：
我公司（生产厂家/品牌）                           仅此授权给                       （被授权单位）参与贵公司《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目》投标。

特此授权

授权单位（公章）：	被授权单位（公章）：
                 
日期：   年  月   日	日期：    年   月  日

附件2：《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目投标授权委托书》

授权委托书

福建白云山采善堂制药有限公司：
我公司同意参加贵公司组织的《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目》招投标，现特授权以下人员参加：
	姓名
	性别
	身份证号码
	职务
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标单位名称：（公章）




附件3、《福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目报价表》
三角包包装机报价表
	序号
	设备名称
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	     福建白云山采善堂制药有限公司三角包包装机采购项目

	1项
	
	

	总价（元）：
	

	备注：
1、 以上报价均为（   ）%增值税含税价，以上报价包含产品、运费及卸货、就位、安装调试、培训、售后等。本项目最高限价为100000元（含税），投标总报价高于该限价的，作无效投标（否决投标）处理。
2、 本报价除投标总价格外，如含有其它分项价格，包括设备零部件清单、易损件清单、保养周期及费用清单，则必须详细列明分项报价组成（投标文件里需详细列明提供）。
3、 交货期：签订合同后（     ）个日历天内完成。
4、 付款方式：签订合同之日起15个工作日内预付30%，项目整体验收合格后30天内支付60%，余款10%质保期满1年后15个工作日内支付。






投标单位（公章）________________________
法定代表人  ____________________________
日      期  年_____月______日




附件4、《三角包包装机用户需求说明书》及回应

1. 目的
本次申购的三角包包装机主要用于三角包产品的生产工作。
2. 设备描述
三角包包装机配置12头高精度电子秤，实现多种物料精准称重配比；包装网布经放卷、成型器成型，配合超声波横封装置预制三角立体袋；经电子秤称量合格的物料通过下料管落入三角包装袋内，再由超声波封合机构完成袋体封口，成型为三角包成品后输出出料。
3. 技术要求
3.1 物料需求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS01-1
	包装物料：中药花草茶、颗粒、混合复配物料；计量范围1-50g，可实现单种物料下料或多种物料混合配比下料。
	必需
	

	URS01-2
	包材适配：尼龙三角网布、无纺布、玉米纤维可超声波热合材质；可适配带吊线、吊牌的三角包包材。
	必需
	

	URS01-3
	袋型尺寸：袋宽40-80mm，袋长60-80mm；可通过更换模具调整袋型规格。
	必需
	


3.2 产能与工艺要求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS02-1
	生产能力：三角包稳定包装能力≥30包/分钟（1-3种物料），≥10包/分钟（4-12种物料）。
	必需
	

	URS02-2
	计量精度：≤±0.3g，电子秤每组料斗可独立设置每种物料重量配比，支持混配生产。
	必需
	

	URS02-3
	封口工艺：超声波无痕封口；封口牢固无虚封、无开裂；封口处无毛刺，无物料夹入封边。
	必需
	

	URS02-4
	成品计数功能，设备可统计总产量。
	期望
	

	URS02-5
	物料收得率≥98%；物料收得率=合格产出物料重量÷投料总物料重量。
	必需
	

	URS02-6
	包材收得率≥96%；包材收得率=合格成品耗用包材÷投入包材总重量。
	必需
	


3.3 设备技术参数需求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS03-1
	计量单元：12头高精度电子秤，每个料斗独立振动下料，支持单料、多料混合配比下料，料斗拆装方便，便于清洗。
	必需
	

	URS03-2
	封口方式：超声波无痕封口；超声波系统具备过载报警保护。
	必需
	

	URS03-3
	驱动：拉膜、制袋、裁切运动机构采用步进、伺服电机驱动；整机人机触摸屏操作，全部工艺参数触摸屏设置显示。
	必需
	

	URS03-4
	具备色标/标签检测功能；吊牌位置检测，位置异常报警停机。
	必需
	

	URS03-5
	与物料直接接触部件采用SUS304不锈钢；设备外壳、机架外露件SUS201不锈钢；外表面抛光无毛刺尖角。
	必需
	

	URS03-6
	料斗带物料缺料检测；缺料自动报警，触摸屏提示报警信息。
	必需
	

	URS03-7
	超声波发生器、伺服电机、光电检测元器件防护等级满足生产环境清洁冲洗要求；运动线缆做防护固定，避免磨损。
	必需
	

	URS03-8
	制袋模具拆装便捷，便于清洁维护。
	必需
	

	URS03-9
	设备具备三色报警灯+蜂鸣器；故障时触摸屏显示故障内容及简易处理指引。
	必需
	


3.4 安全要求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS04-1
	机械运动部件必须设有防护罩/门。
	必需
	

	URS04-2
	设备潜在危险源（高温、触电、机械伤害等）必须有标识并做防护处理。
	必需
	

	URS04-3
	当“设备出现故障报警”或“人为按下设备急停开关”设备需立即停稳，以保护操作人员、设备和产品。
	必需
	

	URS04-4
	电气回路具有短路、断路、过载、接地等安全保护装置并有漏电保护功能。
	必需
	

	URS04-5
	设备运转时距离设备操作人员位置的噪音在80dB(A)以下。
	期望
	

	URS04-6
	设备其他安全性能符合国家相关设备安全标准。
	必需
	


3.5 安装、调试、验收要求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS05-1
	设备到货后，供应商与我司人员约定时间一同拆箱完成设备开箱验收。
	必需
	

	URS05-2
	供应商承担物流、卸货搬运至甲方指定车间全部费用。
	必需
	

	URS05-3
	设备供应商负责设备安装调试期间所需的工器具、部件等的寄送费用。
	必需
	

	URS05-4
	安装、调试完成，供应商交付用户使用30天后，符合用户需求说明书各项验收标准才能验收。
	必需
	

	URS05-5
	供应商应保证所供货物及材料符合用户需求，且是全新未曾使用过。所需设备的合格证、使用说明书、随机配件清单等开箱资料齐全。
	必需
	


3.6 培训要求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS06-1
	供应商派遣技术人员在用户现场对使用人员进行系统操作、维护及故障排除等基本知识培训并提供培训资料。
	必需
	

	URS06-2
	培训合格标准为用户使用人员能够独立正确使用及排除常见故障。
	必需
	


3.7 维护、保修需求
	需求编号
	需求
	必需/期望
	供应商响应

	URS07-1
	设备质保期限为双方验收合格之日起1年，质保期内，非用户人为原因所造成的故障，涉及配件更换及维修服务的费用，供应商须无条件承担。另质保期内属于设备自身质量原因引起的故障，需要延长质保期限。
	必需
	

	URS07-2
	随机配套备件：超声波刀盘≥1套。
	必需
	

	URS07-3
	供应商应具有质保期后服务跟踪能力，指导、配合用户进行设备检修工作，优质优价提供零配件，保持设备综合性能良好。
	必需
	

	URS07-4
	供应商在接到用户维修服务通知后，须在2小时内予以回复，需要到现场解决问题，在48小时内赶到现场。
	必需
	

































附件5、其它附加资料

三角包包装机设计方案应包含但不限于以下内容：
1、三角包包装机的组成及详细技术参数。
2、设备的控制技术、可监测参数（主要控制器的功能说明）及技术特点说明，突出产品优势。
3、设备主要配件维护保养内容、周期、费用。
4、设备的质保内容和质保时长。
