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1.目的
本次申购的三角包包装机主要用于三角包产品的生产工作。
2.设备描述
[image: 三角包六称电子秤玻璃-1]三角包包装机配置12头高精度电子秤，实现多种物料精准称重配比；包装网布经放卷、成型器成型，配合超声波横封装置预制三角立体袋；经电子秤称量合格的物料通过下料管落入三角包装袋内，再由超声波封合机构完成袋体封口，成型为三角包成品后输出出料。（下图为参考图片，非最终实物）
























3.技术要求
3.1物料需求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS01-1
	包装物料：中药花草茶、颗粒、混合复配物料；计量范围1‑50g，可实现单种物料下料或多种物料混合配比下料。
	必需

	URS01-2
	包材适配：尼龙三角网布、无纺布、玉米纤维可超声波热合材质；可适配带吊线、吊牌的三角包包材。
	必需

	URS01‑3
	袋型尺寸：袋宽40‑80mm，袋长60‑80mm；可通过更换模具调整袋型规格。
	必需


3.2产能与工艺要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS02-1
	生产能力：三角包稳定包装能力≥30包/分钟（1-3种物料），≥8包/分钟（4-12种物料）
	必需

	URS02-2
	计量精度：≤±0.3g，电子秤每组料斗可独立设置每种物料重量配比，支持混配生产。
	必需

	URS02-3
	封口工艺：超声波无痕封口；封口牢固无虚封、无开裂；封口处无毛刺，无物料夹入封边。
	必需

	URS02-4
	成品计数功能，设备可统计总产量。
	期望

	URS02-5
	物料收得率≥96%；物料收得率=合格产出物料重量÷投料总物料重量。
	必需

	URS02-6
	包材收得率≥94%；包材收得率=合格成品耗用包材÷投入包材总重量。
	必需


3.3设备技术参数需求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS03‑1
	计量单元：不少于12头高精度电子秤，每个料斗独立振动下料，支持单料、多料混合配比下料，料斗拆装方便，便于清洗。
	必需

	URS03‑2
	封口方式：超声波无痕封口；超声波系统具备过载报警保护。
	必需

	URS03‑3
	驱动：拉膜、制袋、裁切运动机构采用步进、伺服电机驱动；整机人机触摸屏操作，全部工艺参数触摸屏设置显示。
	必需

	URS03‑4
	具备色标/标签检测功能；吊牌位置检测，位置异常报警停机。
	必需

	URS03‑5
	与物料直接接触部件采用SUS304不锈钢；设备外壳、机架外露件SUS201不锈钢；外表面抛光无毛刺尖角。
	必需

	URS03‑6
	料斗带物料缺料检测；缺料自动报警，触摸屏提示报警信息。
	期望

	URS03‑7
	超声波发生器、伺服电机、光电检测元器件防护等级满足生产环境清洁冲洗要求；运动线缆做防护固定，避免磨损。
	必需

	URS03‑8
	制袋模具拆装便捷，便于清洁维护。
	必需

	URS03‑9
	设备具备三色报警灯+蜂鸣器；故障时触摸屏显示故障内容及简易处理指引。
	期望


3.4安全要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS04‑1
	机械运动部件必须设有防护罩/门。
	必需

	URS04‑2
	设备潜在危险源（高温、触电、机械伤害等）必须有标识并做防护处理。
	必需

	URS04‑3
	当“设备出现故障报警”或“人为按下设备急停开关”设备需立即停稳，以保护操作人员、设备和产品。
	必需

	URS04‑4
	电气回路具有短路、断路、过载、接地等安全保护装置并有漏电保护功能。
	必需

	URS04‑5
	设备运转时距离设备操作人员位置的噪音在85dB(A)以下。
	期望

	URS04‑6
	设备其他安全性能符合国家相关设备安全标准。
	必需


3.5安装、调试、验收要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS05‑1
	设备到货后，供应商与我司人员约定时间一同拆箱完成设备开箱验收。
	必需

	URS05‑2
	供应商承担物流、卸货搬运至甲方指定车间全部费用。
	必需

	URS05‑3
	设备供应商负责设备安装调试期间所需的工器具、部件等的寄送费用。
	必需

	URS05‑4
	安装、调试完成，供应商交付用户使用30天后，符合用户需求说明书各项验收标准才能验收。
	必需

	URS05‑5
	供应商应保证所供货物及材料符合用户需求，且是全新未曾使用过。所需设备的合格证、使用说明书、随机配件清单等开箱资料齐全。
	必需


3.6培训要求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS06‑1
	供应商派遣技术人员在用户现场对使用人员进行系统操作、维护及故障排除等基本知识培训并提供培训资料。
	必需

	URS06‑2
	培训合格标准为用户使用人员能够独立正确使用及排除常见故障。
	必需


3.7维护、保修需求
	需求编号
	需求
	必需/期望

	URS07‑1
	设备质保期限为双方验收合格之日起 1 年，质保期内，非用户人为原因所造成的故障，涉及配件更换及维修服务的费用，供应商须无条件承担。另质保期内属于设备自身质量原因引起的故障，需要延长质保期限。
	必需

	URS07‑2
	配套备件：提供常用易损件1套（含超声波刀盘）。
	期望

	URS07‑3
	供应商应具有质保期后服务跟踪能力，指导、配合用户进行设备检修工作，优质优价提供零配件，保持设备综合性能良好。
	必需

	URS07‑4
	供应商在接到用户维修服务通知后，须在 2 小时内予以回复，需要到现场解决问题的在72小时内赶到现场。
	必需
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